防冲撞设施要求及数量：

根据医院治安反恐防范工作需要并结合医院实际拟在北门、急诊门口、住院楼门口、入院准备中心门口、院区东面部分路口等区域放置防冲撞设施，具体数量见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **材料** | **放置区域** | **数 量** |
| 拒马 | 北门 | 4 |
| 急诊门口 | 3 |
| 东北面部分路口 | 6 |
| **合计** | **13** |
| 石墩 | 儿科门口 | 12 |
| 住院部门口 | **16** |
| 入院准备中心门口 | 2 |
| 消控门口 | 3 |
| **合计** | **33** |

采购防冲撞设施（拒马）规格型号：长3m,高1.1m,底部宽0.7m,数量13个，采购石墩规格型号：直径50cm，数量33个。